Author: Ivan Baetens

USB CLUBMASTER

Technical Guide

BRICON nv : Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35
Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be

Inhoud

Samenstelling
Technische gegevens
Optie/meegeleverd
Handleiding
Software AVR ISP mkII

BRICON CLUBMASTER #

BRICON CLUBMASTER #

Samenstelling
De Master komt in verschillende onderdelen. Intern worden deze componenten
samengesteld. Hieronder vind u een lijst van alle onderdelen. Deze toestellen kunnen in huis herteld worden

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Master + speedy

Opbouw van de Master

Doorzichtig venster word op de behuizing Zelfklevend toetsenbord word Toetsenbord
Langs boven vastgekleefd met seconde lijm eveneens gekleefd. Let op ! De
Opgelet : laat de lijm 1 nacht drogen om Flatkabel hoort in de horizontale gleuf
beschadiging van het venster te voorkomen.

Flatkabel met een 9 polige stekker Met schroeven bevestigd aan de behuizing
.

Het display met de uitsparing (figuur ) richting inmandantenne wordt vastgeschroefd door middel van twee schroeven

BRICON CLUBMASTER #

Bevestig de inmandantenne (ronde spoel ) door middel van silicone zoals afgebeeld in figuur 3
Let op zorg dat de koperen draad die naar de print loopt aan de linker kant van het voetstuk loopt.
Dit om verdere montage mogelijk te maken.

Schroef de inmandantenne vast met behulp van 3 schroeven.
Opgelet draai ze handvast.
De LED(lampje) wordt eveneens vastgekleefd met silicone in het gaatje boven het display.

Kleef de zelfklevende rubberen voetjes op de onderkant van de bodemplaat zoals afgebeeld op figuur.
Plaats de printplaat van de master op de voorziene plaats zoals afgebeeld op figuur .
Op de onderkant wordt ook de label met het serienummer bevestigd.

BRICON CLUBMASTER #

USB aansluiting

Keyboard/Ps2

Memory card

RS-485 9-pins

RS-485 9-pins

Aansluiting
LED

1

Aansluiting externe speedy aansluiting op de behuizing

Aansluiting
toetsenbord

printerpoort

Print inmandantenne

12 V DC aansluiting

Batterij

Opladen van de Bootloader op het moederbord.
Door middel van een AVR ISP mkII programmer + de software op de PC Kunnen we de bootloader
op het moederbord laden.
Dit gebeurd op aansluiting 1.

USB-Pc aansluiting

Rood

12V DC

AVR

BRICON CLUBMASTER #

De bootloader en de software voor de AVR ISP mkII staat op volgende locatie :
\\Remserv\bricon\Software\BOOTLOADER_MASTER
Sluit de AVR aan zoals beschreven en start Prog.bat.
Volg de instructies op het scherm.

Print antenne

Toetsenbord

Verbindingskabel
Speedy dock

Controleer of de kabels correct zijn aangesloten

LED aansluiting

Display

De behuizing wordt dichtgeschroefd, voorzien van een weinig secondenlijm, door middel van 5 schroeven.
Handvast aandraaien.

BRICON CLUBMASTER #

Meegeleverde assessors.

HKW radiogestuurde klok

Voeding 12 volt DC

USB kabel

Verbindingskabel (M/M)

Unives Box:
Het doel van de unives box is het compatibel maken van de usb master met andere toestellen,,zoals er zijn unikon tippes enz..

Verpakking

BRICON CLUBMASTER #

Verbindingskabel (Vr/Vr)
PC-communicatie